机器人检录表格

1. 最多8个马达, 12个舵机
2. 如果初始化的时候舵机会动, 则需要贴上标签
3. 电源按键需要贴电源按钮贴纸
4. 无裸露在外的连线
5. 尺寸(18inch), 重量限制, 注意需要在程序初始化时检测尺寸
6. 光源只能是散射光，不能有激光或细束光源
7. 无生物材料/液体
8. 无利用真空的机器人部件
9. 最多